**1. AMAÇ**

Bu talimatın amacı ÇALKALAMALI İNKÜBATÖR (FAITHFUL FS-70B) cihazının kullanılması, bakımının ve kalibrasyonunun yapılmasıdır.

**2. KAPSAM**

Bu talimat, laboratuvar çalışmalarındaki ölçümler için kullanılan çalkalamalı inkübatör kullanımını, bakımını ve kalibrasyonunu kapsar.

**3. SORUMLULUK**

Laboratuvar Birim Sorumlusu

Laboratuvar Personeli

**4. TANIMLAR VE KISALTMALAR**

**-**

**5. UYGULAMA**

**5.1. Cihazın Kullanılması**

**5.1.1.** Cihaz düz, stabil ve havalandırması iyi bir yere yerleştirilir.

**5.1.2.** Güç kablosu prize takılır ve cihazın sağ tarafında yer alan ana açma/kapama düğmesi “ON” konumuna getirilir.

**5.1.3.** LCD ekran üzerindeki menü tuşları ile sıcaklık, hız ve süre ayarları yapılır.

**5.1.4.** Erlen, tüp veya şişeler, çalkalama platformundaki uygun kelepçelere sabitlenir. Kapak kapatılır ve RUN tuşuna basılarak ile cihaz çalıştırılır.

**5.1.5.** İşlem tamamlandığında cihaz otomatik olarak durur veya manuel olarak STOP tuşuyla kapatılır.

**5.1.6.** Numuneler dikkatlice çıkarılır. Cihaz içi temizlenir.

**5.1.7.** Cihazın sağ tarafındaki açma/kapama düğmesine basılır ve cihaz kapatılır.

**5.1.8.** Cihaz fişten çekilir.

**5.2. Cihazın Bakımı**

**5.2.1.** İç yüzey, çalkalama tablası ve cam kapak %70 etanol ile temizlenir. UV lambası kontrol edilir.

**5.2.2.** Çalışma sonrası UV lambayı kullanarak iç alanı sterilize edilir.

**6. KAYITLAR**

**6.1.** F….. Cihaz Kullanım Çizelgesi Formu

**7. İLGİLİ DOKÜMANLAR**

* 1. Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu