**1. AMAÇ**

Bu talimatın amacı, Memmert marka CO2 etüv cihazının kullanılması, bakımının ve kalibrasyonunun yapılmasıdır.

**2. KAPSAM**

Bu Talimat, CO2 etüv cihazı ile yapılacak analizleri, cihaz bakım ve kalibrasyon işlemlerini kapsar.

**3. SORUMLULUK**

Laboratuvar Birim Sorumlusu

Laboratuvar Personeli

**4. TANIMLAR VE KISALTMALAR**

**CO2:** Karbondioksit

**5. UYGULAMA**

**5.1. Cihazın Kullanılması**

**5.1.1.**Cihazın fişini takınız.

**5.1.2.** Ardından cihazın ön tarafında bulunan şalter ile cihazı açınız.

**5.1.3.** Cihazın içindeki nem tepsisine distile su ekleyiniz.

**5.1.4.** CO2 tüpü açınız ve barometreden basınç ayarı yapınız.

**5.1.5.** Cihazın menü ekranından sıcaklık ve CO2 seviyesini ayarlayıp ortadaki tuş ile kayıt ediniz.

**5.1.6.** Çalışma bitince önce CO2 tüpünü, ardından cihazı kapatınız, son olarak da fişi çekiniz.

**5.2. Cihazın Bakımı**

**5.2.1.** Cihazın dış kısmını ve iç kısmını%70 alkol ile silerek temizleyiniz.

**5.2.2.** 6 ayda bir cihazın kendi dekontaminasyon özelliği ile cihaz sterilizasyonunu yapınız.

**6. KAYITLAR**

**6.1.** CO2 Etüv Cihaz Kontrol ve Kullanım Formu

**7. İLGİLİ DOKÜMANLAR**

* 1. Cihaz Kullanım Kılavuzu