**1. AMAÇ**

Bu talimatın amacı, DAIHAN marka su banyosu cihazının kullanılması, bakımının ve kalibrasyonunun yapılmasıdır.

**2. KAPSAM**

Bu Talimat, su banyosu cihazı ile yapılacak analizleri, cihaz bakım ve kalibrasyon işlemlerini kapsar.

**3. SORUMLULUK**

Laboratuvar Birim Sorumlusu

Laboratuvar Personeli

**4. TANIMLAR VE KISALTMALAR**

**:** …...

**5. UYGULAMA**

**5.1. Cihazın Kullanılması**

**5.1.1.**Cihazıın fişini takınız.

**5.1.2.** Cihazın üstünde bulunan şalter ile cihazı açınız. Cihazın ön panelindeki MAIN tuşuna basınız.

**5.1.3.** “Set temperature” tıklayınız “push” düğmesini çevirerek istediğiniz sıcaklığı ayarlayınız. “push” tuşuna tekrar basarak ayarladığınız sıcaklığı kayıt ediniz.

**5.1.4.** Cihazın kapağını açarak inkübe etmek istediğiniz örneği su banyosunun içine koyunuz.

**5.1.5.** İnkübasyon bitince önce cihazı kapatınız, ardından fişini çekiniz.

**5.2. Cihazın Bakımı**

**5.2.1.** Cihazın dış kısmını %70 alkol ile silerek temizleyiniz.

**5.2.2.** Cihazın içindeki suyu aylık periyotlarda temizleyiniz. İçindeki suyu boşaltıp %70’lik alkol ile iyice siliniz. Ardından cihazın su haznesini distile su ile doldurunuz.

**6. KAYITLAR**

**6.1.** Su Banyosu Cihaz Kontrol ve Kullanım Formu

**7. İLGİLİ DOKÜMANLAR**

* 1. Cihaz Kullanım Kılavuzu